Edición de vídeo > Edición de los puntos In y Out > Definición de un punto In de origen de audio entre divisiones de base de tiempo |
Definición de un punto In de origen de audio entre divisiones de base de tiempo Puede definir el punto IN de origen de un clip de audio con la precisión de los fotogramas individuales o de las muestras de audio de un clip. Por ejemplo, si edita la banda sonora de una película, puede desear que se reproduzca el clip de audio de un chasquido de dedos en el instante en que se escuche el sonido, pero puede que la visualización de tiempo de la banda sonora, de 24 fotogramas por segundo (definida inicialmente para que coincida con la base de tiempo), no está bien ajustada para iniciar la reproducción justo en el momento deseado. Puede utilizar la opción de visualización de tiempo Fotogramas/Muestras para definir un punto IN de audio de origen de forma más precisa que con una unidad de base de tiempo, pero la base de tiempo del proyecto aún determina dónde puede aparecer el punto OUT de origen en la ventana de construcción. Para definir un punto IN de origen entre divisiones de base de tiempo: 1 Abra el clip en la vista de origen o en una ventana independiente. 2 Elija Window > Window Options > Monitor Window Options o Window > Window Options > Clip Window Options, según en qué ventana haya abierto el clip. 3 En Count, seleccione Frames/Samples, y pulse OK. Ahora los controles de reproducción actúan sobre fotogramas o muestras individuales, en lugar de utilizar la base de tiempo del proyecto. 4 Marque los puntos In y Out para el clip. Consulte Marcado y búsqueda de puntos In y Out. 5 Si desea definir el recuento con el valor anterior, seleccione Window > Window Options > Monitor Window Options o Window > Window Options > Clip Window Options, seleccione la visualización de tiempo original en el menú Count y haga click en OK. Edición de vídeo > Edición de los puntos In y Out > Definición de un punto In de origen de audio entre divisiones de base de tiempo