Edición de vídeo > Edición de un programa de vídeo > Sustitución de fotogramas del programa mediante la edición de tres o cuatro puntos |
Sustitución de fotogramas del programa mediante la edición de tres o cuatro puntos Puede utilizar la ventana de monitor para sustituir una serie de fotogramas del clip de origen. Premiere permite la edición de tres y cuatro puntos, técnicas estándar en la edición de vídeo tradicional. En la edición de tres puntos, para el origen y el programa juntos, debe marcar dos puntos IN y un punto OUT o dos puntos OUT y un punto IN. Este tipo de edición resulta útil cuando uno de los extremos del origen o del programa es crítico pero el otro no. Con la edición de tres puntos también puede ahorrar tiempo, ya que no tiene que especificar el cuarto punto y porque el proceso concluye con el punto de edición al final del clip, una posición cómoda para añadir otro clip después. Al añadir los fotogramas de origen a la ventana de construcción, Premiere determina el cuarto punto utilizando la duración desde los puntos IN y OUT especificados hasta el tercer punto. Por ejemplo, si marca un punto IN de origen de 00:03:15, un punto OUT de origen de 00:04:15 y un punto OUT del programa de 13:22:05, Premiere aplicará la duración de un segundo que hay entre los puntos IN y OUT de origen y el punto OUT del programa, definiendo automáticamente el punto IN del programa en 13:21:05. Puede dejar cualquier punto IN o OUT sin marcar, pero debe especificar un total de tres puntos IN y OUT. En la edición de cuatro puntos, se marcan los puntos IN y OUT de origen y los puntos IN y OUT del programa. El cuarto punto de edición es útil en los casos en que tanto el fotograma inicial y final del origen y del programa son críticos. Si las duraciones marcadas del origen y del programa son diferentes, Premiere le notificará esta discrepancia y le propondrá alternativas para resolverla. Puede previsualizar ediciones de tres o cuatro puntos sincronizando los controles de origen y de programa. Para obtener más información, consulte Previsualización de una edición mediante los controles de sincronización. Para realizar una edición de tres puntos: 1 Configure los iconos Usar vídeo y Usar audio y las pistas de destino del programa (consulte Especificación de las pistas de origen y de destino). 2 En las vistas de origen y de programa, marque cualquier combinación de tres puntos IN y OUT (consulte Marcado y búsqueda de puntos IN y OUT). 3 Haga click en el botón Insertar () o en el botón Superponer (). Para realizar una edición de cuatro puntos: 1 Configure los iconos Usar vídeo y utilizar audio y las pistas de destino del programa (consulte Especificación de las pistas de origen y de destino). 2 Mediante el control de origen, marque un punto IN y un punto OUT para el clip de origen. A continuación, utilice el control del programa para marcar un punto IN y OUT para el programa. (Consulte Marcado y búsqueda de puntos IN y OUT.). 3 Haga click en el botón Insertar () o en el botón Superponer (). Si las duraciones del origen marcado del programa son diferentes, seleccione una de estas opciones cuando se le solicite: Change Speed, distribuye el intervalo de fotogramas de origen dentro de los puntos IN y OUT del programa especificados, aunque las duraciones sean diferentes. Esto modifica la velocidad del clip. Trim Source, desplaza el punto OUT de origen especificado hasta que los fotogramas de origen encajen en el programa dentro de los puntos IN y OUT especificados. Esto no modifica la velocidad del clip. Cancelar edición, deja todo sin modificar. Edición de vídeo > Edición de un programa de vídeo > Sustitución de fotogramas del programa mediante la edición de tres o cuatro puntos