Aplicación de efectos > Efectos de vídeo incluidos con Premiere > Broadcast Colors--AE |
Broadcast Colors--AE Este efecto modifica los valores de color del pixel para que el clip pueda representarse con precisión en una transmisión de televisión. Los ordenadores representan el color como combinaciones de rojo, verde, y azul (RGB). Los equipos de video doméstico representan el color usando señales compuestas diferentes y no pueden reproducir señales que superen una cierta amplitud, límite que los colores generados por ordenador pueden exceder fácilmente. (La amplitud de señal se mide en unidades IRE; 120 unidades IRE es la amplitud máxima posible de transmisión). Usa el efecto Broadcast Colors para reducir la luminancia o saturación del color a un nivel seguro. Conseguir el mismo nivel IRA con una imagen con poca luminancia, reduciendo la saturación requiere una mayor modificación lo cual altera más la imagen más. Key Out Unsafe y Key Out Safe permite determinar más facilmente qué porciones de la imagen serán afectadas por el efecto Broadcast Colors con las configuraciones actuales. Si haces un fondo con un color contrastado y temporalmente seleccionas Key Out Unsafe o Key Out Safe, el fondo será visible a través de las áreas afectadas o no afectadas del clip, respectivamente. Un nivel inseguro simplemente mide si algunas porciones de la película exceden el nivel seguro, ellos no se verán cuando pensabas cuando se visualice en un monitor de televisión. Estas son algunas pautas para utilizar el color en películas pensadas para transmisión: Evite usar colores muy saturados. Por ejemplo, si el rojo tiene un valor 255 con valores de verde y azul = 0, producirá manchas en el rojo en un monitor de NTSC. Debes hacer una prueba de la película y verla en un monitor NTSC para asegurarte de que se representan los colores con precisión. Evita el negro puro y los valores blancos. Los valores normalmente usados para el negro y blanco son 16 y 235, respectivamente. Nota: La salida que has establecido en la configuración debe determinar si usas este efecto. Muchas tarjetas de vídeo, en su salida, reducen automáticamente la luminancia o saturación a los niveles seguros. Broadcast Locale Especifica el tipo de norma de transmisión que estas utilizando. NTSC (National Television Systems Committee) es la norma norteamericana. También se usa en Japón. PAL (Phase Alternating Line) se usa en la mayoría de Europa Occidental y América del Sur. How to Make Color Safe Especifica el método de reducir la amplitud de señal. Reduce Luminance: reduce el brillo del pixel cambiando sus valores hacia el negro. Ésta es la configuración predefinida. Reduce Saturation: cambia los valores del pixel hacia un gris de brillo similar, haciéndolo menos vivo. Key Out Unsafe actua en los pixels inseguros transparentes. Key Out Safe actúa en los pixels seguros transparente. Maximum Signal Especifica el nivel de unidad IRE a partir del cual los pixels del clip serán alterados. El rango es Amplitud (IRE) de 90 a 120 IRE. Un nivel 100 puede afectar mucho la apariencia del clip; un nivel 120 es el máximo la posible IRE y es arriesgado. El valor por defecto, 110 unidades IRE, es cauteloso. Aplicación de efectos > Efectos de vídeo incluidos con Premiere > Broadcast Colors--AE