Apéndices > Medición del tiempo > Códigos de tiempo drop frame y non drop frame |
# Códigos de tiempo drop frame y non drop frame La opción Visualización del tiempo de los cuadros de diálogo Configuraciones generales, Opciones de la ventana del monitor y Opciones de la ventana de construcción incluyen las opciones de Código de tiempo drop-frame 30 fps y Código de tiempo non drop-frame 30 fps. Se recomienda utilizar el código de tiempo drop-frame siempre que se edite vídeo NTSC que deba tener una duración determinada, como un programa de televisión que deba durar exactamente una hora. Cuando se trabaja con una composición que utiliza la norma estándar de NTSC, con una base de tiempo de 29,97 fps, el desajuste entre la velocidad de 29,97 fps y la de 30 fps causa una diferencia entre la duración teórica del programa y la duración real. Aunque al principio es casi inapreciable, esta diferencia aumenta a medida que aumenta la duración del programa, impidiendo crear con precisión programas que tengan una duración determinada. El código de tiempo Drop-frame es una norma de la SMPTE que mantiene la precisión temporal eliminando este error. Cuando se utiliza el código de tiempo drop-frame, Premiere cambia la numeración de los dos primeros fotogramas de nueve minutos de cada diez. Por ejemplo, el fotograma que está después de 59:29 tiene la numeración 1:00:02. No se pierde ningún fotograma, porque lo que el código de tiempo drop-frame elimina en realidad son números de fotograma, y no fotogramas. Premiere muestra el código de tiempo drop-frame separando con un punto y coma los números de la visualización de tiempo, y el código de tiempo non-drop-frame, separando con dos puntos los números de la visualización de tiempo. Cuando la duración exacta de un programa no es de vital importancia, como en el caso de las presentaciones de vídeo para empresas, se puede elegir un código de tiempo non-drop-frame 30 fps, que no cambia la numeración de los fotogramas. El código de tiempo drop-frame se diseñó especialmente para una velocidad de 29,97 fps, por lo que no se debe utilizar nunca para vídeo PAL o SECAM, que se reproducen exactamente a 25 fps. Apéndices > Medición del tiempo > Códigos de tiempo drop frame y non drop frame