Apéndices > Compresión de vídeo y de audio > Elección del codec adecuado > Codecs de vídeo para QuickTime |
# Codecs de vídeo para QuickTime En la edición, se puede elegir entre los siguientes codecs de software cuando se selecciona QuickTime en el menú Modo de edición del panel Configuraciones generales del cuadro de diálogo Configuraciones de proyecto. En la exportación, se puede elegir entre los siguientes codecs de software cuando se selecciona QuickTime en el menú Tipo de archivo del panel Configuraciones generales del cuadro de diálogo Configuraciones para exportar película. Component video: Resulta útil para capturar, comprimir o guardar vídeo provisionalmente. Tiene una relación de compresión relativamente baja, por lo que consume bastante espacio en el disco duro. Graphics: Resulta útil para obtener una buena calidad de imagen con color de 8 bits. El codec Graphics está destinado ante todo a su uso con imágenes fijas de 8 bits, pero a veces es adecuado para vídeo. Este codec no alcanza altas relaciones de compresión, por lo que es adecuado para la reproducción desde el disco duro, pero no para CD-ROM. Video: Resulta útil para capturar y comprimir vídeo analógico. Este codec proporciona una calidad alta en la reproducción desde el disco duro y una calidad moderada desde CD-ROM. Acepta compresión espacial y temporal de vídeo de 16 bits. Los datos se pueden recomprimir o recompilar más adelante para obtener relaciones de compresión más elevadas, con pérdidas de calidad mínimas o insignificantes. Animation: Resulta útil para clips con grandes áreas de colores uniformes, como los dibujos animados. Las configuraciones determinan el grado de eliminación de la compresión; si se elige una calidad del 100% se consigue una compresión sin pérdidas. El codec Animation utiliza un algoritmo de compresión de Apple basado en la codificación por longitud de ejecución. Con el ajuste para compresión sin pérdidas, puede resultar útil para guardar secuencias de títulos y otros rótulos. Motion JPEG A y Motion JPEG B: Resultan útiles como transcodificadores, para la transferencia de archivos de captura de vídeo a otros ordenadores equipados con tarjeta de captura de vídeo, sobre todo entre distintas plataformas. Estos codecs son versiones de JPEG, aceptado por casi todas las tarjetas de captura de vídeo. Algunas tarjetas incluyen chips que aceleran Motion JPEG, para que la edición sea más rápida. Consulte la documentación de la tarjeta de captura de vídeo para averiguar hasta qué punto acepta estos codecs. Photo–JPEG: Resulta útil para las imágenes fijas con degradados de color o que no contengan un alto porcentaje de detalles de alto contraste, como ocurre con muchas imágenes fijas fotográficas. Photo-JPEG comprime por eliminación, pero con las configuraciones de mayor calidad, la imagen comprimida no se distingue apenas de la original. Photo-JPEG utiliza compresión simétrica; el tiempo de compresión es casi el mismo que el de descompresión, aunque el tiempo de compresión es demasiado lento para el vídeo a tiempo real. No es recomendable utilizar Photo-JPEG para imágenes que se vayan a editar más adelante, porque utiliza la compresión por eliminación. No obstante, su alto grado de compresión y calidad de imagen puede hacer que resulte útil para pasar archivos de un sistema a otro o para guardar proyectos terminados. Nota (sólo para Mac OS): Muchas tarjetas con compresión por hardware utilizan JPEG. Con QuickTime 2.5 o posterior, es posible que los codecs de estas tarjetas no aparezcan en el menú Compresor si no se mantiene pulsada la tecla Opción al elegir el menú. Si se selecciona Photo-JPEG, se utiliza automáticamente el codec correcto. También se pueden encontrar opciones adicionales para algunas tarjetas si se mantiene pulsada la tecla Opción o Control al elegir el codec. H.263: Resulta útil para videoconferencia con un flujo de datos bajo; no está recomendado para la edición de vídeo en general. Cinepak: Resulta útil para la compresión de vídeo de 24 bits con destino a CD-ROM o a archivos para descargar de la Web. Este codec alcanza una mayor proporción de compresión y una reproducción más rápida que el codec Video. Se puede configurar el flujo de datos para la reproducción; la calidad de la imagen disminuye de forma más notable con flujos de datos por debajo de los 30 KBps. Cinepak es asimétrico; descomprime rápidamente, pero la compresión es suficientemente lenta para que no resulte recomendable en la edición. Para obtener los mejores resultados posibles, utilice Cinepak sólo para exportar versiones finales de archivos de vídeo. Sorenson Video: Resulta útil para la compresión de vídeo de 24 bits con destino a CD-ROM o a archivos para bajar de la Web. Parecido a Cinepak, está diseñado para obtener una alta calidad con flujos de datos inferiores a los 200 KBps. Este codec ofrece una calidad de imagen mejor y un tamaño de archivo menor que Cinepak. Requiere más tiempo de compresión que Cinepak, por lo que es adecuado para la exportación final pero no para la edición. Acepta escalabilidad temporal, lo que permite reproducir con fluidez en ordenadores de gama baja películas exportadas de ordenadores de gama alta. Planar RGB: Codec de compresión sin pérdidas, eficaz para fotogramas con áreas grandes de colores uniformes, como los dibujos animados. Utiliza la codificación por longitud de ejecución y constituye una alternativa al codec Animation. Apéndices > Compresión de vídeo y de audio > Elección del codec adecuado > Codecs de vídeo para QuickTime