Captura e importación de clips > Lectura del código de tiempo del vídeo de origen |
Lectura del código de tiempo del vídeo de origen En la mayoría de los magnetoscopios domésticos, el contador de cinta no hace un seguimiento de fotogramas específicos, por ejemplo, los contadores de muchos magnetoscopios se ponen a cero cada vez que se cambia la cinta o se apaga o se enciende el aparato. Por el contrario los magnetoscopios y las cámaras profesionales de alta gama pueden grabar y leer código de tiempo en y desde una cinta de vídeo, marcando fotogramas específicos con lo que es posible localizar, editar y sincronizar con exactitud fotogramas de vídeo y la pista de audio. Al capturar vídeo, normalmente se quiere capturar el código de tiempo asociado a cada clip si el vídeo de origen contiene código de tiempo. El código de tiempo es esencial si tiene previsto crear una lista de decisiones de edición a fin de crear el programa de vídeo final en una mesa de edición convencional en línea de alta gama y no en Premiere. El uso del código de tiempo SMPTE garantiza precisión de fotograma. Cuando capture vídeo con código de tiempo, tenga en cuenta lo siguiente: El código de tiempo de un vídeo de origen se captura cuando se utiliza control de dispositivo. Este tipo de captura requiere el código de tiempo. Consulte Uso de la ventana de captura de vídeo.) Si dispone de control de dispositivo, puede utilizar el código de tiempo de la cinta de vídeo (izquierda) para editar con precisión programas en Premiere (derecha). El código de tiempo sólo es visible en los contadores de cinta de los equipos que pueden reconocer código de tiempo, a no ser que el código de tiempo se haya grabado sobre la imagen en una copia de la cinta. La mayoría de los magnetoscopios domésticos no pueden leer ni escribir código de tiempo. Si tiene previsto capturar toda una cinta, durante la captura sólo será necesario reconocer el punto IN de la película. Una vez grabado el punto IN, un magnetoscopio con precisión de fotograma capturará correctamente todos los fotogramas siguientes. El punto OUT predeterminado está situado más allá de la longitud de la cinta; de este modo, puede capturar toda la cinta sin definir un punto OUT Nota: La captura de código de tiempo con dispositivos controlables depende de la precisión del magnetoscopio. Si éste no puede leer código de tiempo correctamente, es posible que tenga que calibrar el sistema o asignar manualmente código de tiempo a la película haciendo coincidir fotogramas. Captura e importación de clips > Lectura del código de tiempo del vídeo de origen Temas de ayuda del próximo nivel: Ajuste manual de código de tiempo de un clip