Mezcla de audio > Encadenado de pistas vinculadas a vídeo |
Encadenado de pistas vinculadas a vídeo Cuando las pistas de audio están vinculadas a pistas de vídeo que no se solapan entre sí, realizar el encadenado de las pistas de audio es una tarea más compleja que la de realizar un encadenado de sólo audio. Los clips de audio vinculados a clips de vídeo no pueden ser arrastrados para superponerse, si los vídeos se encuentran en la misma pista. Es posible resolver este problema moviendo los clips a pistas diferentes. Para ello, en primer lugar, desactive el modo de sincronización, de manera que pueda mover o recortar la parte de vídeo o la de audio sin mover o recortar la otra parte. El encadenado de audios vinculados a vídeos es de utilidad cuando se realizan las ediciones denominadas de corte en L y de corte en J En la división de corte en L, el punto Out del audio es posterior al del vídeo; es decir: terminada la reproducción del vídeo (y tal vez habiendo empezado ya la del próximo clip de vídeo), continua durante unos momentos el audio. En la división de corte en J, el audio empieza a sonar antes de que el vídeo se muestre. Izquirda: División de corte en L, el punto Out del audio es posterior al del vídeo. Derecha: División de corte en J: el punto In del audio es anterior al del vídeo. Nota: La realización del encadenado de pistas existentes en la ventana de construcción generalmente requiere que se amplie la duración de uno o más clips de audio. Cuando se amplía la duración de un clip, debe de haber fotogramas adicionales disponibles en el clip de origen (maestro) del clip más allá de los puntos IN o OUT actuales. Por ejemplo, si no ha recortado el inicio o el final de un clip de origen antes de añadirlo a la ventana de construcción, el clip aún sigue utilizando todos los fotogramas disponibles de su clip de origen de manera que la duración no se puede ampliar. Para encadenar clips de audio vinculados a vídeo no superpuesto: 1 Si es necesario pulse el triángulo a la izquierda del nombre de cada una de las pista de audio que pretende encadenar, para expandirla. 2 Pulse el conmutador de modo de sincronización () para desactivar la sincronización entre vídeo y audio. Consulte Vinculación de clips de vídeo y audio en la ventana de construcción. 3 Arrastre uno de los clips de audio a una pista en la que se pueda superponer al otro clip. Las pistas no tienen por qué ser contiguas. 4 Arrastre el punto In o el punto Out de uno de los clips de audio para extenderlo más allá del inicio (o final) del otro. Asegurese de que se están moviendo los puntos In o Aut, y no el clip entero. 5 Seleccione la herramienta para encadenados cross-fade (). 6 Haga click en ambos clips. Primero en el que esté más a la izquierda, y después en el que esté más a la derecha. Premiere automáticamente creará y ajustará puntos de control de audio para encadenar el sonido de ambos clips. 7 Pulse de nuevo el botón de sincronización. Mezcla de audio > Encadenado de pistas vinculadas a vídeo