Captura e importación de clips > Lectura del código de tiempo del vídeo de origen > Ajuste manual de código de tiempo de un clip |
Ajuste manual de código de tiempo de un clip Una copia de cinta de vídeo puede no contener código de tiempo en la pista de vídeo pero si una ventana de copia o de grabación, superpuesta en cada fotograma de vídeo. Esta ventana de copia permite ver el código de tiempo en los magnetoscopios que no leen código de tiempo invisible. El código de tiempo de la ventana de copia también se denomina código de tiempo de grabación o visual. Puesto que las cintas de vídeo con código de tiempo de grabación no suelen incluir código de tiempo invisible, los clips capturados de esa cinta no se marcan con código de tiempo en el ordenador. No obstante, es posible ajustar manualmente el código de tiempo en cada clip capturado. Puesto que para ello es necesario hacer referencia a la cinta de vídeo original, es mejor hacerlo inmediatamente después de capturar el clip. Para ajustar manualmente el código de tiempo de un clip: 1 Realice una de las siguientes acciones: Active la ventana de clip que contiene el clip que desea ajustar. Abra el clip en la vista de origen. Active la ventana de proyecto o la del contenedor donde esté el clip que desea ajustar y, a continuación, seleccione el clip. 2 Elija Clip > Advanced Options > Timecode, especifique las opciones siguientes y haga click en OK: En la primera opción, introduzca el código de tiempo que se ve en el fotograma actual del clip. En Frame Rate y Format, elija las opciones del menú que se ajusten a la cinta de vídeo. En Set Timecode At, pulse File Beginning si ha introducido el código de tiempo para el primer fotograma del clip o, en caso contrario, haga click en Current Frame. En Reel Name / Description, escriba el nombre de la cinta de vídeo del clip. Captura e importación de clips > Lectura del código de tiempo del vídeo de origen > Ajuste manual de código de tiempo de un clip