Apéndices > Medición del tiempo > Recuento de fotogramas y muestras |
# Recuento de fotogramas y muestras La posibilidad de contar muestras individuales de un clip de audio en la vista de origen puede resultar útil. (Los clips de vídeo siempre muestran los fotogramas uno a uno en la ventana de origen.) Esto no representa ningún problema cuando los FPS del clip de audio de origen es menor o igual que la base de tiempo, pero sí cuando es mayor. Si desea que un clip de audio comience desde un punto que se encuentra entre divisiones de la base de tiempo, debe tener una resolución mayor que la de la base de tiempo. En estos casos, puede utilizar la opción Fotogramas/Muestras, que cuenta fotogramas y muestras de audio individuales, para la visualización del tiempo. Cuando se utiliza la opción Fotogramas/Muestras, sólo se adquiere flexibilidad en la definición del IN del origen de audio. El IN del clip de origen determina el primer fotograma o la primera muestra de audio que se reproduce del clip, y no el IN del programa en la ventana de construcción, que es donde se empieza a reproducir el audio. Cuando se añade el clip a la ventana de construcción, sus puntos IN y OUT originales se ajustan al IN y OUT del programa, que sólo pueden existir en la base de tiempo especificada. Por tanto, aunque el clip puede empezar a reproducirse desde cualquiera de sus fotogramas o muestras de origen, el último fotograma o muestra que se reproduce se redondea al límite de fotograma más cercano de la ventana de construcción, aunque se haya configurado el OUT de origen a nivel del fotograma o de la muestra. Para más información sobre el uso de la opción Fotogramas/Muestras para clips de audio, consulte Definición de un punto IN de origen de audio entre divisiones de base de tiempo. Apéndices > Medición del tiempo > Recuento de fotogramas y muestras