Realización del vídeo final > Acerca de las configuraciones de exportación > Acerca del flujo de datos |
Acerca del flujo de datos Con algunos codecs de vídeo es posible especificar el flujo de datos o bit-rate con el que se controla la cantidad de información del vídeo que debe ser procesado cada segundo durante la reproducción. Cuando en Premiere se especifica un flujo de datos determinado, lo que se está estableciendo en realidad es el flujo de datos máximo, porque para cada fotograma su flujo de datos puede variar dependiendo de su contenido. En la siguiente lista se contienen algunas orientaciones para la elección del flujo de datos adecuado: Producción de vídeocintas El flujo de datos debe encontrarse dentro de la capacidad del ordenador y del disco duro que reproducirá la ventana de construcción o clip durante la grabación de la cinta. Reproducción desde el disco duro Si el vídeo final será reproducido desde el disco duro, tenga en cuenta la velocidad del disco duro que se utilizará y fije el flujo de datos de acuerdo con ella. Si se está exportando vídeo para utilizarlo en otro sistema de edición, o para importarlo a una aplicación como Adobe After Effects, se debe procurar la máxima calidad, para lo que hay que utilizar un codec sin pérdidas, o el codec soportado por su tarjeta de captura, y especificar el máximo flujo de datos que el sistema de edición soporte para la captura y edición de vídeo. Reproducción desde CD-ROM El flujo de datos correcto para la reproducción desde CD-ROM depende de la velocidad que tenga la unidad reproductora de CD-ROM. Por ejemplo si se trata de una unidad de doble velocidad (300K por segundo), debe especificarse un flujo de datos entre 150 y 200K por segundo, para aprovechar al máximo dicha velocidad, pero dejando cierto margen para que el sistema pueda transportar los datos. Reproducción en una Intranet El flujo de datos puede llegar a 100K por segundo o más, dependiendo de la velocidad de la Intranet. Una intranet es una red privada que utiliza el protocolo de red de Internet. Como las intranets están limitadas en su alcance, normalmente usan líneas de comunicación de más alta calidad que las telefónicas, por lo que pueden alcanzar velocidades mucho más altas que las de Internet. Transferencia de vídeo por Internet El flujo de datos debe ajustarse a la velocidad del destino. Por ejemplo el flujo de datos para transferencia de vídeo pensado para una conexión a 28.800 bps, será normalmente de 20.000 bps. Descarga de vídeo por Internet En este caso el flujo de datos es menos importante que el tamaño final del fichero, porque de lo que se trata es de que la transferencia del fichero no ocupe demasiado tiempo. Pero como el flujo de datos afecta al tamaño del fichero, puede ser recomendable reducirlo para acelerar la descarga. Utilice el comando Get Properties For para analizar el flujo de datos de los ficheros que se exportan. Consulte Análisis de las propiedades y flujo de datos de un clip. Realización del vídeo final > Acerca de las configuraciones de exportación > Acerca del flujo de datos