Captura e importación de clips > Digitalización de vídeo analógico como DV |
Digitalización de vídeo analógico como DV Si se quiere añadir vídeo analógico a un proyecto DV, pueden evitarse muchos problemas de compatibilidad digitalizando el vídeo analógico como si fuera DV. Hay varios modos para hacer esto: Use una vídeo cámara digital con entrada de vídeo analógico: Grabe el vídeo analógico en su cámara y después capture en el ordenador la copia digital. Si la cámara soporta el modo E E, en el que las entradas y las salidas están electrónicamente conectadas, conecte la señal de vídeo analógico en la entrada analógica de la vídeo cámara y, simultáneamente, conecte la vídeo-cámara con el ordenador a través del puerto firewire. Active el modo E E en el menú de la vídeo cámara y conecte la fuente del vídeo analógico al tiempo que empieza a capturar desde el ordenador. Utilice un conversor de señal como el Sony DVMC-DA1 para digitalizar el vídeo analógico a formato DV sin utilizar una vídeo cámara. Los métodos que se acaban de describir ofrecen la ventana de su velocidad, pues digitalizan la señal analógica y la envían directamente al ordenador. Si se quiere usar la utilidad de Premiere de captura por lotes mediante control de dispositivo, es preciso que el código de tiempo se haya grabajo en la cinta. Nota: Algunas tarjetas de captura soportan tanto la captura analógica como la digital. Y en algunos de estos modelos es posible capturar como DV lo que entre por la entrada analógica. En fin: también es posible, si no se dispone de ninguno de los métodos anteriores, capturar el vídeo digital y convertirlo, desde el mismo Premiere a DV, aunque ese proceso puede llevar mucho tiempo pues obliga a renderizar todo el clip. Captura e importación de clips > Digitalización de vídeo analógico como DV