Apéndices > Compresión de vídeo y de audio > Elección del codec adecuado > Codecs DV |
# Codecs DV Los codecs DV son los que se utilizan para generar o capturar vídeo digital enteramente compatible con otros dispositivos de vídeo digital como vídeo-cámaras o vídeo-reproductores digitales. De hecho, en sentido estricto, vídeo digital es cualquier vídeo que se encuentre en un fichero en nuestro ordenador (pues si está en el ordenador, tiene que ser necesariamente digital). Lo que ocurre es que se suele llamar vídeo digital exclusivamente al vídeo codificado con un codec DV. Los codecs DV ofrecen una gran calidad de vídeo y de audio pero, a cambio, una gran ocupación en disco así como otras exigencias como por ejemplo: Sólo admiten dos resoluciones (la normal y la de pantalla ancha) Sólo admiten dos frecuencias de audio 32 y 48Khz Sólo admiten una velocidad de fotogramas por segundo No se les puede alterar el flujo de datos El codec DV es útil exclusivamente si se tiene algún dispositivo digital externo y un puerto firewire. Disponiendo de ambos elementos, es el codec que necesariamente hay que utilizar para transmitir o recibir datos desde el puerto fire-wire. La versión 6 de Premiere está hasta tal punto orientada al vídeo digital, que no trata a los codecs DV como verdaderos codecs, sino como tipos de vídeo. Por eso los codecs DV no aparecen en el menú de codecs cuando se elige vídeo para windows, sino que para que un proyecto utilice estos codecs debe elegirse, como modo de edición "DV playback". No obstante sí hay disponibles codecs DV cuando se elige como tipo de vídeo el de QuickTime. Existen varios codecs DV. Unos para QuickTime y otros para Windows. Premiere proporciona los de QuickTime, pero de los existentes para Windows Premiere sólo proporciona el codec denominado AVI tipo 2, aunque Premiere puede también trabajar con el AVI tipo 1. #### Avi tipo 1 y Avi tipo 2 Microsoft define dos métodos para almacenar datos de vídeo DV en archivos AVI, a los cuales nos referiremos como tipo-1 y tipo-2. Entre ambos no hay diferencias de calidad, sino que las diferencias se encuentran en ciertos aspectos técnicos: En el llamado tipo 1 El flujo nativo DV entrelazado que se produce y utiliza en las entradas y salidas del dispositivo DV contiene vídeo comprimido y datos de audio PCM (pulse code modulated, modulación por codificación de pulsos). Este único flujo entrelazado puede almacenarse en un archivo AVI como un flujo "ivas"( por interleaved video/audio stream, flujo entrelazado de audio/vídeo). Microsoft denomina a este formato como archivo AVI DV tipo -1. Debido a que el formato tipo-1 almacena los datos como un solo flujo AVI, los archivos AVI DV tipo -1 no son compatibles con VfW. DirectShow, sin embargo, maneja con facilidad los flujos de datos de tipo-1, haciendo un pequeño truco: dirige el flujo hacia un filtro Splitter (separador) que proporciona en su salida un flujo de vídeo DV y otro o varios flujos de audio PCM para su reproducción o procesado posterior. Por el contrario, en el DV de tipo 2 los datos DV entrelazados pueden también dividirse en un flujo de video y otro o varios de audio que se guardarán en un archivo AVI. Microsoft denomina a este formato de almacenar vídeo DV como tipo-2. Este formato tiene la ventaja de ser compatible con VfW, porque contiene un flujo estándar de video y otro de audio. El pequeño inconveniente es que este formato requiere que los datos de audio se almacenen redundantemente como flujo de vídeo, porque el fjujo de "vídeo" es realmente el video nativo DV entrelazado (por lo tanto, conteniendo tanto datos de vídeo como los de audio originales) re-etiquetado como flujo de vídeo. El decodificador DV de vídeo toma este flujo, decodifica el vídeo e ignora el audio. La cantidad de datos redundantes es igual a la cantidad de datos de audio (por ejemplo, 192 KB/seg para 48-kHz, 16-bit estéreo). Aunque los datos de audio son redundantes, la redundancia puede considerarse despreciable, al ser un pequeño porcentaje del ancho de banda total de los datos DV (3.7 MB/seg) y dada la gran cantidad de aplicaciones existentes que pueden editar los datos almacenados. Nota de Quinurio: La información sobre el funcionamiento interno de los dos tipos de avi la he obtenido de www.shopicardia.com. Lo que se dice a continuación es una conclusión mía. No la he leído en ninguna parte, y de hecho, Pixelmann (que de esto sabe más que yo) opina lo contrario. ### Premiere y el tipo 1 Algunos programas de edición, como Ulead Media Studio, admiten ambos tipos de DV. Premiere, sin embargo, como antes he dicho, sólo trabaja con el tipo 2, hasta el punto de que no permite elegir como codec el tipo 1 (de hecho, ni siquiera hay mención alguna en sus menús de que exista más de un tipo). No obstante eso no quiere decir que Premiere sea totalmente incompatible con el tipo 1, sino simplemente que no puede trabajar directamente con él; es decir: cuando Premiere captura, lo hace en tipo 2; cuando exporta, exporta a tipo 2. Pero se puede incluir un clip capturado en tipo 1 en un proyecto de Premiere, lo que ocurre es que Premiere tendrá que renderizarlo para generar ficheros temporales del tipo 2 que le permitan trabajar con él. Apéndices > Compresión de vídeo y de audio > Elección del codec adecuado > Codecs DV