Mezcla de audio > Ajuste del nivel de audio en el mezclador con automatización |
Ajuste del nivel de audio en el mezclador con automatización La automatización es el procedimiento por el que, desde el mezclador de audio, es posible realizar cambios en los clips, ajustando el volumen y el balance. Todo ello en tiempo real, mientras se reproducen las distintas pistas de audio. Conforme se introducen cambios desde la ventana del mezclador, Premiere va generando en los clips correspondientes los puntos de control de nivel de audio y balance necesarios para que dichos cambios se realicen. Nota: Las pistas del mezclador de audio no pueden reproducir segmentos de la ventana de construcción que contengan ficheros de previsualización. Ello hay que hacerlo desde el control maestro del mezclador. Por ello se recomienda que se utiliza el mezclador antes de aplicar efectos de audio que deban ocasionar la creación de ficheros de previsualización. Uso de la automatización para ajustar el volumen de una pista o de parte de ella: 1 Si es necesario, pulse el triángulo a la izquierda del nombre de la pista, para expandir la pista de audio que se pretende ajustar. 2 Arrastre el punto de edición al lugar en el que quiere empezar a grabar cambios mediante la automatización. 3 Elija Window > Audio Mixer. 4 En la ventana del mezclador de audio localice la columna correspondiente a la pista de audio que pretende ajustar (por ejemplo, Track 1 controla la pista de audio 1). El nombre de la pista aparece en la parte superior de cada columna del mezclador. 5 Pulse el botón Automation Write () en la parte superior de la columna del mezclador. Para realizar cambios en otras pistas, pulse el mismo botón para cada una de ellas. 6 Pulse el botón derecho del ratón (Windows) o realice Control-click (Mac OS) sobre la barra de título del mezclador, para abrir el cuadro de diálogo de opciones del mezclador. En la sección Automation Write Options elija uno de los valores siguientes y pulse OK Touch: Modificará el nivel de volumen y de balance solo cuando arrastre los botones correspondientes del mezclador. Al soltar el ratón, los controles volverán a su posición original. Latch: Modificará el nivel de volumen y de balance cuando arrastre los botones correspondientes del mezclador. Pero al soltar el ratón los controles permanecerán en el lugar donde los haya dejado. Write: Modificará el volumen y balance en la posición del punto de edición. No es preciso arrastrar los controles del mezclador durante la reproducción, sino que se pueden ajustar antes de que empiece la esta. La modificación sólo se realizará en el trozo reproducido. Por ejemplo: se puede subir el volumen un decibelio, reproducir dos segundos y detener la reproducción: Se grabará una elevación de un decibelios durante dos segundos Write/Touch: usará el modo Write para la próxima reproducción, e inmediatamente después cambiará, de forma automática al modo Touch para las siguientes reproducciones. 7 Elija una opción del menú Enable Automation Of: Puede elegir Volume and Pan para modificar simultáneamente el volumen y el balance Volume Only para modificar sólo el nivel de volumen Pan Only para modificar sólo el balance. 8 Pulse el botón Play () en el mezclador para empezar a grabar. Se puede también pulsar el botón Loop () para reproducir en un bucle continuo, o pulsar el botón Play In to Out () para reproducir desde el punto In hasta el punto Out. 9 Arrastre el control de volumen hacia arriba para incrementarlo o hacia abajo para reducirlo. Para evitar distorsiones ajuste el volumen de tal modo que el medidor VU, a la derecha del control de volumen, solo muestre líneas amarillas, no rojas. Cuando se alcanza un nivel de distorsión, el indicador rojo permanecerá de tal color aunque, el sonido actual, ya no quede distorsionado. Para restaurarlo, baje el control de volumen y haga click en el indicador de distorsión. 10 Para detener la grabación, pulse el botón Stop (). Para evitar que accidentalmente se reescriba lo que acaba de grabar, haga inmediatamente click en el botón Auto Read () para la pista que se acaba de grabar. 11 Para previsualizar los cambios de volumen, arrastre el punto de edición al principio de los cambios, y pulse de nuevo el botón Play (). Para ajustar el volumen simultáneamente para más de una pista: 1 Agrupe las pistas con las que se desea trabjar. Para ello haga click con el botón derecho del ratón (Windows) o Control-click (Mac OS) en el control de volumen de cada una de las pistas, y asígnelas a uno de los cuatro grupos posibles, denominados Gang 1, Gang 2, Gang 3 y Gang 4. Repita el proceso para el resto de las pistas que se desea agrupar, asignando siempre el mismo grupo. 2 Pulse el botón Automation Write () en cada una de las pistas agrupadas. 3 Siga en todo lo demás el procedimiento anterior, teniendo en cuenta que, para realizar cambios bastará con ajustar el control de cualquiera de las pistas agrupadas: los controles de las demás pistas del grupo se ajustarán automáticamente al mismo valor. Para desagrupar las pistas de audio: Realice una de las siguientes acciones: Para eliminar una pista de un grupo, haga click con el botón derecho del ratón sobre su control de volumen (Windows) o Control-click (Mac OS) y elija No Gang Para que una acción concreta no afecte a todo el grupo, mantenga pulsada la tecla Shift mientras arrastra el control de volumen. NOTA: La agrupación sólo afecta al control de volumen, no al control de balance. Para seleccionar pistas a monitorizar durante la reproducción: Realice una de las siguientes acciones: Para monitorizar una o más pistas, pulse el botón Solo en las pistas correspondientes. Para silenciar una o más pistas, pulse el botón Mute en las pistas correspondientes. Mezcla de audio > Ajuste del nivel de audio en el mezclador con automatización