Captura e importación de clips > Preparación de la captura de DV > Evitar problemas de captura DV |
Evitar problemas de captura DV Si se produce algún problema durante la captura de vídeos DV, en primer lugar consulte la ayuda en línea de Premiere, o la documentación de la tarjeta de captura, cámara o dispositivo. También es conveniente visitar la página web de Adobe para información técnica. Los problemas más corrientes, y su solución, son los que se exponen en el presente tema de ayuda. #### Si la cámara o dispositivo entra en el modo de espera En este caso es posible que la ventana de captura no funcione correctamente. Para solucionar el problema deberá cerrar la ventana de captura, apagar la cámara, volver a encenderla y, a continuación volver a abrir la ventana de captura. A veces no hay que apagar la cámara y basta con cerrar y volver a abrir la ventana de captura. De todas formas, como en la mayoría de las cámaras es posible desactivar el modo de espera conectándola a la red y sacando la cinta, puede ser conveniente hacerlo así para evitar que el problema llegue a ocurrir. #### Si el vídeo capturado se ve con granos en la ventana de captura Para evitar este efecto, conecte un monitor de vídeo a la cámara, y utilícelo, en lugar de la ventana de captura, para ver lo que se está capturando. El granulado puede aparecer porque, durante la captura, Premiere muestra el vídeo en el monitor con baja calidad para incrementar la velocidad de descompresión. Pero la calidad a la que se muestra no afecta a la calidad a la que se graba, que es la máxima calidad. Cuando el vídeo se muestra en un monitor distinto del monitor del ordenador, siempre se muestra con la máxima calidad que dicho monitor admita. #### Si la imagen de vídeo no aparece en la ventana de captura En tal caso verifique el control del dispositivo y la configuración de la captura. Para acceder a las opciones de configuración desde la ventana de captura, pulse el botón Edit, y después pulse Options en el cuadro de diálogo de Preferencias. Aparecerá el cuadro de diálogo de opciones de control de dispositivo. Asegúrese en él de que la opción Check Statuso está establecida como Online. Fe no ser así, asegúrese de que el resto de las opciones están correctamente establecidas, y que el dispositivo está conectado, funciona bien y de que las conexiones con el puerto firewire están bien hechas y los cables no están sueltos. Para asegurarse de que Premiere tiene acceso al dispositivo, cierre Premiere, deje el dispositivo conectado y después reinicie Premiere. Tras ello abra de nuevo la ventana de captura pulse el botón Play (), y haga click dentro del área de previsualización de la imagen. #### Si la imagen se ve distorsionada en la ventana de captura Pruebe a redimensionarla para forzar a que la imagen se redibuje. #### Si el audio y el vídeo no van sincronizados Asegúrese de que la configuración de audio del proyecto se corresponde con la del dispositivo al reproducir, y con la que se utilizó al grabar la cinta. Asegúrese también de que no se grabarón secciones en blanco en la cinta. Los espacios en blanco en una cinta pueden ocasionar interrupciones en la cuenta de tiempo de la cámara, de tal manera que, al capturar un área en blanco la cámara no transmitirá fotogramas válidos. Para asegurarse de que el código de tiempo va correctamente, consulte Grabar o reemplazar el código de tiempo. Captura e importación de clips > Preparación de la captura de DV > Evitar problemas de captura DV