Superposición y composición > Uso de la línea de nivel de opacidad |
Uso de la línea de nivel de opacidad Cuando se sitúa un clip en una pista de superposición, aparece debajo una línea roja que controla el nivel de opacidad (para ver dicha línea, se deberá expandir la pista de superposición). La situación de esta línea determina la opacidad del clip: Si se encuentra en la parte superior el clip tendrá un 100% de opacidad (no será transparente), y si se encuentra en la parte inferior su nivel de opacidad será del 0% siendo pues absolutamente transparente. Añadiendo a la línea puntos de control se puede ajustar la opacidad de todo el clip, haciendo incluso unas partes más opacas que otras. La línea de nivel de opacidad la ajusta después de aplicar transparencias; es decir, al moverla se ajusta la opacidad de las zonas opacas, transparentes y semitransparentes de un clip. Para ajustar el nivel de opacidad: 1 Sitúe un clip en una pista de superposición. Si fuera necesario, haga click en el triángulo situado a la izquierda del nombre de la pista para expandirla, o pulse Option-click (Mac OS) o Alt-click (Windows) sobre el triángulo para expandir en un solo paso todas las pistas superpuestas. 2 Si la línea roja de opacidad no está visible tras expandir la pista, pulse el icono rojo Display Opacity Rubberbands () para mostrarla. 3 Con la herramienta de selección activada, sitúe el puntero sobre la parte superior de la línea roja. El puntero adopta la forma de un dedo señalando con los signos más y menos en rojo. 4 Haga click para crear un punto de control (que se muestra como un pequeño cuadrado rojo sobre la línea), y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo con el fin de ajustar la opacidad. El porcentaje de opacidad aparece en la paleta de información y se actualiza según se arrastra el punto de control. Pulse la tecla Shift con un punto de control seleccionada para ver el porcentaje de opacidad como un pequeño rótulo junto al cursor y para cambiarlo en incrementos de un 1% (para ajustes más precisos). Cuando el punto de control se encuentra en la parte superior del área del control de nivel, la imagen es totalmente opaca; cuando se encuentra en la parte inferior del panel, la imagen es transparente. La línea entre dos puntos de control indica la dirección, la longitud y la velocidad del ajuste de opacidad. Cuanto más acusado sea el ángulo, más repentino resultará el cambio. Haciendo click en la línea roja de opacidad, se crea un punto de control de opacidad (izquierda), y arrastrándolo hacia abajo, se reduce la opacidad y aumenta la transparencia (derecha) 5 Repita el paso anterior para crear tantos puntos de control como precise. 6 Para suprimir un punto de control arrástrelo fuera de la pista de superposición. Para crear dos puntos de control de opacidad: 1 Seleccione la herramienta para insertar puntos adyacentes (fade scissors ). 2 Haga click sobre la línea de control de la opacidad donde no existan puntos de control. Aparecerán dos puntos adyacentes. 3 Arrastre los nuevos puntos de control arriba o abajo para aumentar o reducir drásticamente la opacidad. Para ajustar el nivel de opacidad de un segmento determinado: 1 Seleccione la herramienta para mover segmentos (fade adjustment ). 2 Arrastre el segmento de línea hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar la opacidad del clip completo a un valor constante, ajuste el control de nivel de esta manera antes de crear puntos de control. Superposición y composición > Uso de la línea de nivel de opacidad