Trabajo con transiciones > Colocar una transición entre dos clips > Especificar y añadir una transición por defecto |
Especificar y añadir una transición por defecto En Premiere puede definir una de las transiciones (cualquiera de ellas) como Transición por defecto. Esta se podrá añadir rápidamente, sin necesidad de abrir la paleta de transiciones ni de arrastrarla a la ventana de construcción. Recién instalado Premiere, y en tanto no se señale otra, Premiere utiliza como transición por defecto la denominada Cross Dissolve, que es una de las transiciones más utilizadas. La manera de añadir la transición por defecto depende del modo de edición utilizado: A/B o Una sola pista. Para especificar cuál es la transición por defecto, y establecer su duración y alineación: 1 Si es necesario elija Window > Show Transitions. 2 Seleccione la transición que se quiere convertir en transición por defecto. 3 En el menú de la paleta de transiciones, elija Set Selected as Default. 4 Escriba una duración por defecto para la transición. Esta duración se podrá cambiar más tarde, una vez que la transición se ha añadido a la ventana de construcción. 5 Escoja la alineación por defecto de la transición. Esta alineación se utilizará solo cuando se añada la transición en el modo de edición en una sola pista. Cuando se usa el modo de edición A/B, las transiciones siempre ocupan el espacio de superposición de los clips, salvo que fisicamente se le cambie la duración usando la herramienta de recorte. 6 Pulse OK. Esta configuración afectará a todos los proyectos y no sólo al actual. Pero cambiar la transición por defecto sólo afecta a las transiciones por defecto que se añadan después del cambio. Para añadir la transición por defecto a la ventana de construcción: 1 Realice una de las siguientes acciones: Si se encuentra en el modo de edición A/B, coloque un clip en la pista 1A y otro clip en la pista 1B, de tal modo que haya una zona de superposición entre ambos. Si se encuentra en el modo de edición de una sola pista, asegúrese de que la pista de vídeo 1A se encuentra colapsada, y después coloque dos clips en ella, de tal modo que se encuentren contiguos. 2 Coloque el punto de edición donde los dos clips se unen o se solapan. En la ventana de monitor puede desplazarse con facilidad a la intersección entre dos clips pulsando los botones Next Edit () o Previous Edit (). 3 Realice una de las siguientes acciones: En el modo de edición de una sola pista, pulse el botón Apply Default Transition () en la ventana de Monitor, o presione Ctrl+D (Windows) o Command+D (Mac OS), o elija Timeline > Apply default transition. Si no hay disponibles fotogramas para construir la transición, aparecerá el cuadro de diálogo Reparar transición: seleccione en él las opciones necesarias. En el modo de edición A/B, expanda la pista de vídeo 1 en la ventana de construcción, y después pulse Ctrl+Alt+Shift (Windows) o Command+Option+Shift (Mac OS) y haga click en la pista de transiciones en la zona donde los dos clips se superponen. Trabajo con transiciones > Colocar una transición entre dos clips > Especificar y añadir una transición por defecto