Apéndices > Medición del tiempo > Comparación entre vídeo entrelazado y no entrelazado |
# Comparación entre vídeo entrelazado y no entrelazado El vídeo analógico o digital puede ser entrelazado o no entrelazado (exploración progresiva). Los programas de vídeo que utilizan las normas NTSC, PAL y SECAM están entrelazados: cada fotograma consta de dos campos que se muestran en dos pasadas. La mayoría de las computadoras utiliza la exploración progresiva, donde todas las líneas del fotograma se muestran en una pasada, de arriba hacia abajo, antes de que aparezca el fotograma siguiente. En el vídeo entrelazado, los fotogramas se dividen en dos campos. Cada campo contiene una de cada dos líneas horizontales del fotograma. Los televisores muestran el primer campo de líneas alternas en toda la pantalla y, a continuación, muestran el segundo campo, con las líneas restantes, para completar el fotograma. Un fotograma de vídeo NTSC, que se muestra aproximadamente a 1/30 de segundo, contiene dos campos entrelazados que se muestran aproximadamente a 1/60 de segundo cada uno. Los fotogramas de vídeo PAL y SECAM se muestran a 1/25 de segundo y contienen dos campos entrelazados que se muestran a 1/50 de segundo cada uno. El campo que contiene la primera línea de exploración del fotograma se denomina Campo 1, y el otro es el Campo 2. Al reproducir o exportar a vídeo entrelazado, hay que asegurarse de que el orden de campos especificado coincide con el del sistema de recepción; en caso contrario, es posible que el movimiento no sea fluido y el contorno de los objetos del fotograma aparezcan dentados. El vídeo entrelazado muestra un fotograma con dos pasadas de líneas de exploración alternas El vídeo de exploración progresiva muestra un fotograma con una sola pasada de líneas de exploración secuenciales La señal de televisión está entrelazada a causa de los problemas de los primeros televisores. El fósforo que representaba la imagen perdía luminosidad con demasiada rapidez, de modo que al mostrar los fotogramas por exploración progresiva, la imagen ya se había oscurecido en la parte superior de la pantalla antes de que apareciera la última línea. El vídeo entrelazado, que resolvía este problema, se convirtió en un estándar mundial de televisión. Aun con la tecnología actual, el vídeo entrelazado sigue siendo útil porque puede mejorar la percepción del movimiento con menos ancho de banda que la exploración progresiva. Cuando se empezaron a utilizar los monitores de vídeo para las computadoras, los problemas de permanencia de la luminosidad del fósforo y de velocidad en FPS ya se habían resuelto, por lo que la exploración progresiva resultaba práctica para dichos monitores. La película cinematográfica, aunque no se puede considerar técnicamente como vídeo, utiliza un método parecido al de la exploración progresiva porque muestra los fotogramas completos de una vez. El entrelazado es una característica de la captura y visualización de clips, y no un componente estructural de los formatos de archivo o los medios de reproducción. Por ejemplo, es posible reproducir una película digitalizada en NTSC (entrelazada) en un monitor de Mac OS o Windows (exploración progresiva), o mostrar un fotograma digitalizado de 35 mm de película (exploración progresiva) en un monitor de vídeo NTSC (entrelazado). No obstante, el vídeo de exploración progresiva proporciona mejor calidad final de imagen cuando se edita con filtros y efectos que afectan al movimiento, como la rotación de fotogramas o la composición de vídeo en directo con efectos especiales. Además, las líneas finas y el texto pequeño suelen parpadear más en los monitores entrelazados. Si diagnostica problemas relacionados con campos entrelazados, reproduzca los clips en un monitor de televisión entrelazado, porque el diagnóstico de problemas de campo en monitores de exploración progresiva no resulta fiable. Si tiene intención de reducir la velocidad de reproducción o congelar un fotograma de un clip, puede evitar el parpadeo desentrelazando los fotogramas, con lo que los campos entrelazados se convierten en fotogramas completos. En el caso opuesto, si utiliza clips de origen de exploración progresiva (como una película cinematográfica o una animación) en un programa destinado a un medio entrelazado como la televisión, puede separar los fotogramas en campos mediante un proceso conocido como render de campos, para que el movimiento y los efectos queden entrelazados adecuadamente. Para más información sobre el desentrelazado, consulte Congelado de un fotograma de vídeo. Premiere puede reproducir o exportar vídeo como campos entrelazados sin perder calidad. Para más información sobre la modificación, reproducción y exportación de campos entrelazados, consulte Proceso de campos de vídeo entrelazados, Opciones de keyframe y render y Configuraciones de Keyframe y render para exportación. Apéndices > Medición del tiempo > Comparación entre vídeo entrelazado y no entrelazado