Mezcla de audio > Ajuste de balance en el mezclador mediante automatización |
Ajuste de balance en el mezclador mediante automatización Es posible ajustar el balance de un clip mediante el control Pan/Balance del mezclador de audio. Cuando el clip es monofónico a ese proceso se le denomina panoramización. Para ajustar el balance (o panoramizar) un clip de audio en el mezclador: 1 Si es necesario, pulse el triángulo a la izquierda del nombre de la pista que se desea ajustar, para expandirla. 2 Coloque el punto de edición en el lugar en donde se desea iniciar la grabación de los cambios mediante la automatización. 3 Si el mezclador está cerrado u oculto, pulse Window > Audio Mixer. 4 Pulse el botón Auto Write () en el canal del mezclador cuyo balance se desea modificar. 5 Seleccione una opción para la forma de grabar en automatización. Respecto de estas opciones consulte Ajuste del nivel de audio en el mezclacor con automatización 6 Pulse el botón Play () en la ventana del mezclador para empezar la grabación. 7 Pulse el control de balance y arrástrelo hacia fuera, luego arrastre en el sentido de las agujas del reloj para desplazar el sonido al canal derecho, o en sentido inverso para desplazarlo al canal izquierdo. Arrastrando desde fuera del control se obtiene una mayor precisión para el ajuste. 8 Para detener la grabación pulse el botón Stop (). 9 Para previsualizar sus cambios, pulse el botón Auto Read (), para evitar sobreescrituras accidentales de los cambios recién realizados. Coloque de nuevo el punto de edición en el principio de sus cambios, y pulse el botón Play. Mezcla de audio > Ajuste de balance en el mezclador mediante automatización