Trabajo con transiciones > Colocar una transición entre dos clips > Transiciones en el modo de edición de una sola pista |
Transiciones en el modo de edición de una sola pista Es posible añadir una transición entre dos clips cuando la ventana de construcción se encuentra en el modo de edición de una sóla pista. Este método requiere mayor planificación y es recomendado solo para personas con experiencia en la edición de vídeo. Para crear una transición en el modo de edición de una sola pista, Premiere usa los fotogramas extras disponibles para los clips. Estos fotogramas se crean cuando se recorta un clip. Si no los hay, Premiere repetirá fotogramas del principio o del final de los clips. Este método de creación de transiciones es similar al que se hacía en los estudios tradicionales de edición lineal, en donde los fotogramas que se habían eliminado del programa (estableciendo nuevos puntos In u Out, o usando las herramientas de recorte, edición de rizo o edición de enrollado), son usados para crear la transición. Los fotogramas recortados del principio de un clip se denominan material de cabecera; los recortados del final del clip se denominan material de cola. Si el material de cabecera o el de cola es insuficiente en el momento de aplicar la transición, Premiere muestra un cuadro de diálogo para reparar la transición, en el que puede elegirse entre cambiar la duración de la transición, cambiar su alineación, o repetir el primer y el último fotograma del clip, de tal modo que tales fotogramas repetidos puedan ser utilizados para la transición. Si se borra o mueve una transición (o uno de los clips ligados a la transición) después de que se hayan realizado ajustes utilizando el cuadro de diálogo Reparar Transición, Premiere automáticamente restaura los puntos In y Out de los clips correspondientes. Para añadir una transición a la pista de vídeo 1: 1 Si los dos clips continguos en la ventana de construcción carecen de fotogramas extras que se puedan usar para la transición, recorte el punto Out del primero y el punto In del segundo a la mitad del número de fotogramas que se usarán para la transición. Por ejemplo, para una transición de 10 fotogramas, recorte el punto Out del primer clip en cinco fotogramas, y el punto In del segundo clip en otros cinco fotogramas. Tras ello elimine el hueco que queda en la pista seleccionándolo y eligiendo Timeline > Ripple Delete. 2 Realice una de las siguientes acciones: Arrastre una transición desde la paleta de transiciones hasta el punto en el que se tocan los dos clips. La zona de superposición se iluminará mientras el puntero se mueve sobre ella. La transición se aplicará utilizando la duración por defecto para transiciones. Si los fotogramas disponibles son insuficientes aparecerá el cuadro de diálogo Reparar transición. Mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) u Option (Mac OS) y arrastre una transición dede la paleta al punto en que se unen los dos clips. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que pueden establecerse el efecto, duración y alineación de la transición. 3 Para ver la zona de superposición en la ventana de construcción, pulse el botón Uncollapse (), que se encuentra junto al nombre de la pista, en la cabecera. 4 Para previsualizar la transición, consulte el próximo tema de ayuda. Trabajo con transiciones > Colocar una transición entre dos clips > Transiciones en el modo de edición de una sola pista