Aplicación de efectos > Efectos de audio incluidos con Premiere > High Pass and Low Pass |
High Pass and Low Pass El efecto High Pass quita frecuencias bajas de un clip de audio y el efecto Low Pass quita las frecuencias altas. Estos efectos se usan para: Reforzar un sonido. Proteger un equipo de las frecuencias fuera del rango para que las pueden manejar sin peligro. Crear efectos especiales. Pasar el audio a un equipo de frecuencias específicas con las frecuencias apropiadas. Por ejemplo, un efecto Low Pass puede aislar sonidos pensados para un subwoofer. Mix (Mezcla): Especifica las proporciones del audio original y del efecto. Dry es el audio original. Cutoff frequency (Frecuencia de corte): Para el efecto High Pass, especifica la frecuencia debajo de la cual el clip de audio no es audible. Para el efecto Low Pass, especifica la frecuencia sobre la cual el clip de audio no es audible. Aplicación de efectos > Efectos de audio incluidos con Premiere > High Pass and Low Pass