Aplicación de efectos > Efectos de audio incluidos con Premiere > Multitap Delay |
Multitap Delay Este efecto proporciona un alto grado de control sobre los efectos de retardo. Es útil para efectos como la sincronización y repetición de ecos en música electrónica. Tap: Activa un efecto de retardo con o sin feedback del audio. Cada Tap puede incluir una única combinación de retardo, feedback, y el control del canal estéreo. Combinando múltiples tap, puedes crear capas complejas de retardo rítmico y efectos de eco. Seleccione una tap por lo menos. Las configurciones de tap no selecccionadas no afectan la mezcla. Delay time (Tiempo de Retardo) Especifica el tiempo entre el audio original y su retardo. Si quieres sincronizar el retardo del efecto Multy-tap con un cilp de audio de música, usa la Musical Time Calculator (Calculadora de Tiempo Musical) que está al final de la ventana de diálogo del efecto. Para calcular el tiempo de retardo de un tap, teclea en Time Signature el tipo de compás del clip de audio, teclea el Tiempo de la música en golpes por minuto (bpm), y selecciona el valor de la nota en esté basado el ritmo musical (para especificar un valor una nota punteado, también selecciona el punto). Los valores que pones cambian el dato que aparece en Result (Resultado) como tiempo de retardo sincronizado a la música, pero no afecta a los datos introducidos en los Tap, puedes copiar y pegar el valor obtenido en Result en la opción de Delay de cualquier Tap. Usa Musical Time Calculator para calcular un retardo que sincronice con la música. Copia y pega el valor que aparece en Result de la Musical Time Calculator en la opción Delay de algún Tap. Filter Especifica un efecto de la frecuencia-respuesta para aplicar al Tap. Puedes seleccionar el icono plano (ningún efecto), un efecto low-pass, o un efecto high-pass. Ver High Pass and Low Pass. Feedback Especifica que cantidad del audio retardado se agregará detrás del audio original. Channels Especifica qué canal estéreo recibe el efecto. Pudes seleccionar ambos canales, sólo el canal izquierdo, o sólo el canal derecho. Requiere un clip de audio estéreo. Cross: Reproduce el efecto feedback en el canal opuesto al que se aplicó el efecto Delay. Pueda ser útil para ecos fuertes entre los canales. Requiere un clip de audio estéreo. Mix Especifica el equilibrio entre el audio original (0%) y el rendimiento de todos los Tap seleccionados (100%). Aplicación de efectos > Efectos de audio incluidos con Premiere > Multitap Delay