Captura e importación de clips > Conexión de una fuente de vídeo digital |
Conexión de una fuente de vídeo digital Para capturar vídeo digital (DV) el ordenador debe disponer de un puerto IEEE 1394 (Fire Wire/i.Link). Para instrucciones detalladas sobre coómo conectar su dispositivo, consulte la documentación de éste. Los codecs DV incorporados a Premiere soportan el DV que soporte el propio sistema operativo. Para proporcionar soporte DV a su sistema operativo Microsoft y Apple requieren que la interfaz IEEE 1394 se acomode a la especificación OHCI. Algunos ordenadores incluyen puertos IEEE 1394 adaptados a la especificación OHCI, y la mayoría de las actuales tarjetas Fire Wire también están adaptadas a dicha especificación. Las interfaces IEEE 1394 que no están directamente soportadas por el sistema operativo requieren sus propias preconfiguraciones, drivers y plug-ins para poder ser usados con Premiere. Si su ordenador carece de un puerto fire-wire adecuado, puede adquirir una tarjeta que se lo proporcione. Consulte la documentación de su ordenador para más información. El primer paso para capturar vídeo DV es conectar la vídeo-cámara o dispositivo al puerto IEEE 1394 de su sistema. Conecte el cable primero al dispositivo externo y luego al puerto del ordenador. Conexión de un puerto IEEE 1394 (FireWire/i.Link) al ordenador Algunas vídeo cámaras digitales requieren una conexión a su adaptador de energía para activar el puerto fire-wire. Otras pueden caer en el modo de espera o en el modo de prueba si no detectan actividad durante cierto tiempo. Para evitar estos problemas conecta la vídeo cámara en el momento de prepararse para la captura. Captura e importación de clips > Conexión de una fuente de vídeo digital