Aplicación de efectos > Efectos de audio incluidos con Premiere > Parametric Equalization |
Parametric Equalization Este efecto permite la afinación del tono de un clip de audio. Este efecto es superior al efecto de la Equalización porque puedes aislar rangos de frecuencia específicos con precisión. Puedes reajustar tres bandas diferentes del clip de audio. El conjunto limita el rango de frecuencias de un clip, de modo que cada banda puede aislar el rango de 0 Hz a un valor de frecuencia que igual a la mitad del rango especificado en la ventana de las Configuraciones de Audio (ver Configuración del proyecto). Cuando especificas cada configuración, un gráfico de Contestación de Frecuencia (Frequency Response) indica la curva de equalizción combinada que esas configuraciones crean. En el gráfico Frequency Response, la Banda 1 es roja, la Banda 2 es verde, y la Banda 3 es azul. Puede resultarte más fácil especificar las configuraciones utilizando como guía la curva de Frequency Response. Enable Activa una banda de equalización y sus controles. Frequency Especifica qué frecuencia deseas modificar. Este control señala el punto más alto (la cresta) del efecto --el centro del Bandwidth que especificas. Bandwidth Especifica el rango para reajustar por encima y por debajo de la frecuencia especificada. Boost/cut Especifica la cantidad de subida o corte a aplicar dentro del Bandwidth especificado. Aplicación de efectos > Efectos de audio incluidos con Premiere > Parametric Equalization