Apéndices > Compresión de vídeo y de audio > Elección del codec adecuado > Codecs de vídeo de Vídeo para Windows |
# Codecs de Vídeo para Windows En la edición, se puede elegir entre los siguientes codecs de software cuando se selecciona Vídeo para Windows en el menú Modo de edición del panel Configuraciones generales del cuadro de diálogo Configuraciones de proyecto. En la exportación, se puede elegir entre los siguientes codecs de software cuando se selecciona Microsoft AVI en el menú Tipo de archivo del panel Configuraciones generales del cuadro de diálogo Configuraciones para exportar película. Intel Indeo: Resulta útil para distribuir por Internet vídeo para ordenadores con procesador MMX o Pentium II. Este codec incluye funciones como la compresión rápida, el control flexible de keyframe, máscara de croma (transparencia), efectos de playback y recorte instantáneo, que reducen el volumen de datos. Además, este codec cuenta con una función de descarga progresiva que se adapta a los distintos anchos de banda de las redes. Para hacer uso de todas estas funciones, es necesario adquirir el software necesario, distribuido por Intel. Este codec está diseñado para funcionar en combinación con el codec AdIntel Audio Software. Intel Indeo Video Raw: Resulta útil para capturar vídeo sin comprimir con tarjetas de captura de vídeo de Intel. Este codec proporciona una excelente calidad de imagen, porque no aplica compresión. Sin embargo, los archivos de vídeo capturado ocupan menos espacio que si se selecciona la opción Ninguno, ya que el color se convierte del modelo RGB al YUV, que es más compacto. Intel Indeo Video Interactive: Parecido al codec Intel Indeo, Indeo Video Interactive. Acepta funciones avanzadas, como la transparencia, las películas de versiones múltiples y los efectos de playback. Para hacer uso de todas estas funciones, es necesario disponer del software necesario, distribuido por Intel. Microsoft RLE: Resulta útil para comprimir fotogramas que contengan grandes áreas de color plano, como los dibujos animados. Este codec utiliza un compresor de codificación espacial de 8 bits, con codificación por longitud de ejecución (RLE) y no tiene pérdidas si se ajusta la calidad al 100%. Microsoft Video 1: Resulta útil para comprimir vídeo analógico. Este codec de compresión espacial por eliminación acepta profundidades de píxeles de 8 y 16 bits. Intel Indeo Video R3.2: Resulta útil para comprimir vídeo de 24 bits para la reproducción desde CD-ROM. Con este codec se obtienen mayores relaciones de compresión, mejor calidad de imagen y reproducción más rápida que con el codec Microsoft Video 1. Para obtener los mejores resultados, utilice el codec Indeo Video para los datos originales que no se hayan comprimido previamente con un codec de eliminación elevada. Cuando se utiliza con un flujo de datos de reproducción, la calidad de las películas comprimidas con este codec es comparable a la de las comprimidas con el codec Cinepak. Codec Cinepak, de Radius: Resulta útil para comprimir vídeo de 24 bits para la reproducción desde CD-ROM o para la descarga de archivos de la Web. Con este codec se obtienen mayores relaciones de compresión, mejor calidad de imagen y reproducción más rápida que con el codec Video. Permite ajustar el flujo de datos para la reproducción; la calidad de imagen disminuye de forma significativa a partir de los flujos de datos por debajo de 30 KBps. La compresión de Cinepak es asimétrica; descomprime rápidamente, pero la compresión es suficientemente lenta para hacer que este codec sea poco recomendable para editar. Para obtener los mejores resultados, utilice Cinepak sólo para exportar la versión final de los archivos de vídeo. Apéndices > Compresión de vídeo y de audio > Elección del codec adecuado > Codecs de vídeo de Vídeo para Windows