Captura e importación de clips > Grabar o reemplazar el código de tiempo (Sólo DV) > Grabar un código temporal continuo mientras se filma |
Grabar un código temporal continuo mientras se filma Si en el fotograma inmediatamente anterior a aquel en el que se empieza a filmar hay un código de tiempo válido, las grabaciones posteriores partirán de él y lo continuarán de manera uniforme. Para tener la certeza de que siempre se filma con un código de tiempo continuo, practique los siguientes procedimientos durante la grabación: Antes de sacar la cinta, bobinarla, rebobinarla o reproducirla, grabe cinco segundos de vídeo vacío. Cuando vuelva a grabar, inicie la grabación al menos un segundo antes de que termine la última grabación. Mantenga activa en la pantalla de la vídeo-cámara la visualización del código temporal para asegurarse de que no se han producido discontinuidades. Si el código de tiempo vuelve a marcar 00:00:00:00, detenga la grabación y rebobine hasta un segundo antes de que terminara la última grabación. Después de ello puede seguir grabando. Captura e importación de clips > Grabar o reemplazar el código de tiempo (Sólo DV) > Grabar un código temporal continuo mientras se filma