Mezcla de audio > Cambios de volumen no lineales |
Cambios de volumen no lineales Un segmento de audio entre dos puntos de control en la ventana de construcción, es siempre lineal: cada punto de control está conectado al próximo mediante una línea recta. Los ajustes de volumen que se realizan desde el mezclador pueden, no obstante, ser lineales o no lineales, dependiendo de la velocidad a la que se arrastre el control de volumen. Esto es así porque aunque los cambios de volumen lineales constituyen un procedimiento rápido y simple para cambiar el volumen, no siempre suenan naturales para el oido humano. Los sonidos derivados de objetos físicos, como una campana, pueden ser bruscos y, en consecuencia, no lineales. En la ventana de construcción es posible representar algo parecido a un cambio no lineal formando una especie de curva en la línea de volumen. Seleccionando la opción Logarithmic Audio Fades en el cuadro de diálogo de configuración de audio, los cambios lineales se convierten en cambios logarítmicos, aunque esa conversión sólo se produce cuando se reproduce o previsualiza el proyecto. Asímismo, es posible seleccionar la opción Logarithmic Audio Fades en el cuadro de diálogo de configuración de exportación (consulte Exportación de vídeo) para convertir los cambios lineales en no lineales en una película exportada. Cuando se selecciona esta opción, en el proyecto los cambios de volumen se siguen seleccionando como lineales; sólo cambia la salida. Mezcla de audio > Cambios de volumen no lineales