Captura e importación de clips > Grabar o reemplazar el código de tiempo (Sólo DV) > Reemplazar el código temporal |
Reemplazar el código temporal Si su cinta no contiene un código temporal continuo, es posible crear una copia de ella, y grabar en ella un nuevo código de tiempo. Para reemplazar el código de tiempo de una cinta: 1 Cargue la cinta que tiene el código temporal erróneo en su cámara o dispositivo. Asegúrese de que se encuentra totalmente rebobinada. 2 Ponga la cámara en modo Play. 3 Cargue una nueva cinta en una segunda cámara o dispositivo. 4 Si el segundo dispositivo incluye una opción para grabar vídeo con el código temporal de la cinta original, asegúrese de que dicha opción está desactivada. 5 Conecte los dos dispositivos mediante un cable IEEE 1394. 6 Conecte en el segundo dispositivo el modo de grabación, y empiece la reproducción en el primero. Espere hasta que toda la cinta original se haya copiado. Captura e importación de clips > Grabar o reemplazar el código de tiempo (Sólo DV) > Reemplazar el código temporal