Edición de vídeo > Edición de clips > Proceso de campos de vídeo entrelazados |
Proceso de campos de vídeo entrelazados En algunos sistemas de vídeo, como NTSC, PAL o SECAM, cada fotograma de vídeo se compone de dos campos entrelazados (consulte Comparación entre vídeo entrelazado y no entrelazado). Un campo contiene las líneas impares y el otro las líneas pares. Los dos campos se muestran uno tras otro para crear un fotograma, pero la dominancia de campos, o el campo que se muestra primero, puede variar según sea el formato de vídeo y el equipo utilizado para capturarlo y reproducirlo. Si se invierte la secuencia de los campos, el movimiento puede ir a saltos o parecer que parpadea. Los campos pueden invertirse en las siguiente situaciones La dominancia de campo de la cinta de vídeo original era la contraria a la de la tarjeta de captura de vídeo utilizada para capturar el clip La dominancia de campo de la cinta de vídeo original era la contraria a la del software de edición o animación de vídeo que se utilizó la última vez para renderizar el clip Ha definido un clip entrelazado para que se reproduzca hacia atrás en Premiere. Premiere puede procesar campos de un clip entrelazado en la ventana de construcción con el fin de mantener la calidad de la imagen y del movimiento al cambiar la velocidad del clip, exportar un filmstrip, reproducir un clip hacia atrás o congelar un fotograma de vídeo. Las siguientes configuraciones funcionan en clips individuales; los resultados finales se ven afectados por las configuraciones del proyecto en las Opciones de keyframe y render (consulte la descripción de la opción Configuraciones de los campos en Opciones de Keyframe y render y Exportación de vídeo). Para determinar las opciones de proceso de campos de un clip: 1 Seleccione un clip en la ventana de construcción. 2 Elija Clip > Video Options > Field Options. 3 Seleccione Reverse Field Dominance (invertir dominancia de campos) si la dominancia de campos del clip seleccionado es la opuesta a la utilizada por la tarjeta de captura de vídeo. Esta opción también resulta útil si los clips del proyecto incluyen clips capturados con tarjetas de captura de vídeo diferentes o cuando reproduce un vídeo hacia atrás. 4 Haga click en una de las siguientes Opciones de procesado: Seleccione None si no desea procesar los campos del clip de origen. Seleccione Interlace Consecutive Frames (entrelazar fotogramas consecutivos) para convertir los pares de fotogramas de exploración progresiva (no entrelazados) a campos entrelazados. Esta opción resulta de utilidad al convertir animaciones de exploración progresiva a 60 fps a vídeo entrelazado a 30 fps, ya que muchas aplicaciones de animación no crean fotogramas entrelazados. Seleccione Always Deinterlace (desentrelazar siempre) si desea convertir los campos entrelazados en fotogramas de exploración progresiva. Premiere desentrelaza descartando un campo e interpolando un nuevo campo que se basa en las líneas del campo restante. Mantiene el campo especificado en la opción Configuraciones de los campos (consulte Opciones de keyframe y render y Exportación de archivos de vídeo). Si especifica Sin campos, Premiere mantiene la dominancia del campo 1, a menos que seleccione Invertir dominancia de campos, en cuyo caso mantiene la dominancia del campo 2. Esta opción resulta de utilidad para congelar un fotograma del clip Seleccione Flicker Removal para evitar que vibre un objeto pequeño de la película (como una línea horizontal de un píxel, por ejemplo). A esta opción también se la conoce como desplazamiento de píxeles vertical y puede ser de gran utilidad con imágenes fijas. Si un objeto es tan delgado como una línea de escaneado, puede que sólo aparezca en uno de los dos campos del vídeo. Esto provoca vibraciones, ya que el objeto sólo se dibuja cada vez que aparece el otro campo. Al seleccionar Flicker Removal, Premiere difumina ligeramente los dos campos juntos, de forma que un objeto delgado aparece, al menos parcialmente, en los dos campos. Se mantiene toda la resolución del fotograma. 5 Seleccione Deinterlace When Speed is Below 100% (Desentrelazar si la velocidad es inferior al 100%) para identificar y retener automáticamente los campos que proporcionan una cámara lenta más suave. El campo que se mantiene puede variar de fotograma a fotograma, según donde aparezca el fotograma en ese momento. Cuando termine, haga click en OK. Edición de vídeo > Edición de clips > Proceso de campos de vídeo entrelazados