Realización del vídeo final > Creación de un archivo de vídeo para su reproducción en CD-ROM |
Creación de un archivo de vídeo para su reproducción en CD-ROM Cuando se crea un archivo de vídeo para su reproducción desde un CD-ROM, es posible que se deban definir configuraciones de exportación que tengan en cuenta la amplia gama de ordenadores que los destinatarios del vídeo pueden tener, incluidas las unidades de CD-ROM antiguas, de velocidad simple o doble. Si los destinatarios del vídeo utilizan unidades de CD-ROM antiguas, es importante sintonizar el archivo de vídeo exportado para un flujo de datos reducido. El flujo de datos se puede limitar con facilidad especificándolo en Premiere, aunque si el archivo de vídeo continúa sin reproducirse correctamente en los ordenadores de sus destintarios, posiblemente también se deban realizar los ajustes siguientes: Reducir el flujo de datos y la calidad tanto como sea posible sin perder demasiada calidad de imagen, si ha especificado un codec que permite realizar estos ajustes. Consulte Acerca del flujo de datos y Exportación de un vídeo. Reducir los fotogramas por segundo tanto como se pueda, sin que el movimiento llegue a parecer demasiado entrecortado; comience con 15 fotogramas por segundo. Consulte Exportación de un vídeo. Reducir la profundidad del color a 256 colores. Además de disminuir el flujo de datos, esta operación puede mejorar la calidad de imagen del vídeo en un sistema o en un software de presentación que pueda visualizar solamente 256 colores (color de 8 bits). Consulte Exportación de un vídeo. Recortar la imagen a un tamaño pequeño para obtener una visualización óptima, reducir el ruido de vídeo con el fin de mejorar la compresión, o ajustar el valor gamma para el monitor de destino mediante el panel Procesado especial del cuadro de diálogo Configuraciones para exportar. Consulte Exportación de un vídeo. Seleccionar el tipo de archivo y el codec más adecuados para los destinatarios de su vídeo; por ejemplo, para un CD-ROM que se vaya a utilizar en diferentes plataformas, puede especificar un codec QuickTime. Seleccione un codec diseñado para flujos de datos bajos, tales como Indeo, Cinepak o Sorenson Video. Elija File > Export Timeline > Save for Web, y seleccione la configuración para AVI CD-ROM o QuickTime CD-ROM: Cualquiera de ellas automáticamente comprime y guarda el fichero con la configuración más adecuada para la óptima reproducción en un CD. Realización del vídeo final > Creación de un archivo de vídeo para su reproducción en CD-ROM