Captura e importación de clips > Preparación de la captura analógica |
Preparación de la captura analógica Premiere se vende con muchas tarjetas de captura de vídeo, que suelen incluir software no Premiere escrito por el fabricante de la tarjeta para controlar el tipo de tarjeta específico. Por comodidad, la mayoría del software de captura de vídeo está diseñado para que sus controles aparezcan dentro de Premiere, a pesar de que gran parte del procesado de vídeo actual tiene lugar en la tarjeta, fuera de Premiere. Esta compleja relación entre tarjeta de captura de vídeo y Premiere puede hacer difícil identificar qué parte del sistema se encarga de una opción o problema determinado. Adobe, al igual que la mayor parte de los fabricantes de tarjetas de captura, proprciona documentación en línea sobre problemas típicos que pueden ayudarle a determinar si cierta opción o problema es causado por la tarjeta y su software o por Premiere. Tales documentos en línea pueden también ayudarle a resover cuestiones técnicas que tal vez se produzcan al utilizar la tarjeta de captura junto con Premiere. Consulte la página Web de Premiere (http://www.adobe.com/premiere) para encontrar enlaces sobre solución de problemas. Si la cuestión está relacionada con la tarjeta de captura de vídeo, consulte la documentación proporcionada por el fabricante, o su página Web. La mayoría de las tarjetas de captura soportadas por Premiere proporcionan un fichero de configuración (preset) que puede seleccionarse desde el cuadro de diálogo "Cargar configuración". Estas configuraciones automáticamente establecen todas las opciones de captura para un funcionamiento óptimo. Por ello Adobe recomienda que se seleccione tal configuración para aquellos proyectos en los que se pretende capturar clips, o importar clips capturados con dicha tarjeta, y que no se cambien tales opciones de captura. La mayor parte de las opciones que controlan cómo es capturado un clip desde una cámara o dispositivo, se encuentran en la sección de Configuración de captura del cuadro de diálogo de "Configuración del proyecto". Los formatos de captura disponibles varían dependiendo del tipo de tarjeta de captura instalada. Premiere también proporciona algunas opciones relacionadas con la captura en la sección de "Discos de trabajo y control de dispositivo" del cuadro de diálogo de preferencias. Puede abrirse el cuado de diálogo de configuración de captura, haciendo click en el botón Edit de la ventana de captura de vídeo. Puede ser preciso antes seleccionar la opción Expand Window del menú de la ventana de captura de vídeo La configuración varía dependiendo del formato de captura seleccionado. En la imagen se muestra la pantalla cuando se elige capturar "Vídeo para Windows". Los formatos de captura también pueden variar dependiendo del tipo de tarjeta de captura instalada. Para prepararse a capturar vídeo analógico: 1 Especifique el disco donde se almacenarán las películas capturadas. Consulte Especificación de los discos de trabajo de Premiere. Nota: El tamaño de un clip capturado puede verse limitado por el tamaño máximo de archivo del sistema operativo. Para más información, consulte Tamaño máximo de fichero. 2 Configure la fuente de vídeo. Para QuickTime en un Mac OS, elija Project > Project Settings > Capture, haga click en Video, elija Source, y seleccione una fuente de vídeo del menú de digitalización (Digiliter). Para un modo de edición proporcionado por una tarjeta de captura, consulte la documentación incluída con ella. 3 Con cuidado compruebe otras opciones en el panel de Captura (explicado más abajo). - Debe hacerse notar que muchas configuraciones de captura son específicas para un determinado formato de captura. Capture Format Seleccione el formato de fichero deseado. Al cambiar el formato de captura cambian tanto las opciones disponibles en el cuadro de diáologo de configuración de la captura como los cuadros de diálogo que se mostrarán si se pulsan los botones Vídeo, Audio y Advanced. Capture Video Selecciónelo para activar la captura de vídeo. Size (Sólo en QuickTime) Escriba el tamaño en pixels de los fotogramas (ancho y alto) y seleccione Constrain para restringir la proporción a 4:3. Si se quiere capturar vídeo para windows, el tamaño de fotograma se especifica en la sección Configuración de vídeo. Rate (Video para Windows) Si está activado este menú, elija un número de fotogramas por segundo para el vídeo digitalizado. Para NTSC, elija 29.97 fps; para PAL y SECAM, elija 25 fps. Video, Audio, Advanced, VFW Settings Si estos botones están activados, púlselos para establecer las opciones proporcionadas por el software que se instala con el hardware de captura, incluyendo, normalmente, el tipo y tamaño de la compresión. Comprender bien estas opciones, específicas de la tarjeta, es esencial para capturar con éxito. Consulte la documentación de su tarjeta de cpatura para ello. Capture Audio Seleccione esta opción para activar la captura de audio. Para la captura en formato QuickTime, o si esta opción no está activada, pulse Audio para especificar la configuración de audio. Para captura en formato vídeo para Windows, especifique opciones para Rate (la frecuencia de muestreo para el audio digitalizado utilizado por su dispositivo de captura), y Type (el método de compresión para el audio digitalizado). Si se elige un formato de captura distinto de QuickTime o Vídeo para Windows, y la configuración de Audio no está activada, ello significa que será controlada por el software que viene con el hardware de captura de audio; Haga click en Audio, o en Advanced para especificar la configuración de audio. Consulte Captura de audio analógico y la documentación de su hardware de captura. Report Dropped Frames Marque esta opción si desea que Premiere muestre una ventana, al terminar la captura, advirtiéndolo en el caso de que uno o más fotogramas hayan sido solapados (no capturados). Abort on Dropped Frames Marque esta opción si desea que Premiere detenga automáticamente la captura cuando se haya perdido un fotograma durante la digitalización. Capture Limit Marque esta opción y escriba una duración temporal (en segundos) que actúe como límite de tiempo para la captura en una sóla sesión. Consulte Tamaño máximo de fichero. Preroll Time Cuando se captura con control de dispositivo, esta opción especifica Cuánto antes del punto de inicio de la captura debe rebobinarse la cinta. El valor apropiado varía dependiendo del tipo de dispositivo o cámara que se esté usando. Consulte la documentación de su dispositivo o cámara. Timecode Offset Cuando se captura con control de dispositivo, esta opción permite indicar el número de cuartos de fotogramas necesarios para ajustar el código de tiempo estampado en el vídeo capturado para que se corresponda con el fotograma correcto de la cinta original. Consulte Lectura del código de tiempo del vídeo origen. Log Using Reel Name Cuando se captura con control de dispositivo, esta opción permite utilizar el nombre de la cinta especificado en la lista de captura por loetes. Para más información sobre cómo capturar por listas, consulte Configuración de la lista de captura. Para ayudar a determinar el efecto de las configuraciones de compresión en el flujo de datos del vídeo capturado, utilice el gráfico de Flujo de Datos de Premiere tal y como se explica en Análisis de las propiedades y el flujo de datos del clip. Captura e importación de clips > Preparación de la captura analógica