Captura e importación de clips > Grabar o reemplazar el código de tiempo (Sólo DV) |
Grabar o reemplazar el código de tiempo (Sólo DV) En ciertas circunstancias es importante que el código de tiempo de la cinta esté libre de lapsos o errores. Un código de tiempo contínuo es esencial, por ejemplo, si se quiere usar algunas funciones de Premiere como la captura por lotes o la depuración del proyecto que requieren que los puntos de inicio y fin de escena, así como la duración, sean consistentes. Las vídeo cámaras digitales están diseñadas para crear una pista con un código de tiempo continuo incluso si se deja de grabar y se vuelve a empezar. Los lapsos y huecos en el código pueden, no obstante, producirse si se quita la cinta de la cámara y se reinserta después, o si se rebobina la cinta (para ver lo ya grabado) y se empieza a grabar en un punto distinto de aquel por el que se había detenido la anterior grabación. Puede intentar arreglar el problema de un código temporal no uniforme, tanto antes como después de filmar (mejor antes, más fácil), pero, sea cual sea el remedio elegido, el código temporal debe ser continuo antes de capturar el vídeo al ordenador. Captura e importación de clips > Grabar o reemplazar el código de tiempo (Sólo DV) Temas de ayuda del próximo nivel: Grabar un código temporal continuo mientras se filma Grabar el código temporal antes de la filmación Reemplazar el código temporal