Captura e importación de clips > Grabar o reemplazar el código de tiempo (Sólo DV) > Grabar el código temporal antes de la filmación |
Grabar el código temporal antes de la filmación También es posible asegurarse de que una cinta contiene un código de tiempo válido antes de utilizarla, simplemente grabando toda la cinta antes de su primer uso. Si decide utilizar este procedimiento, asegúrese de que no cambia las opciones de la cámara antes de grabar, pues en otro caso pueden resultar discontinuidades en la cinta. Por ejemplo, si se ha pregrabado una cinta con el audio establecido a 32 KH y, justo antes de grabar, se cambia el audio a 48 KH es posible que se produzca una discontinuidad en la frecuencia de audio en la cinta. Cuando esto ocurre la captura digital puede no funcionar correctamente, siendo preciso capturar la cinta como si fuera analógica. Para grabar el código de tiempo en la cinta antes de la filmación: 1 Introduzca una cinta en su cámara digital o dispositivo y asegurese de que se encuentra totalmente rebobinada. 2 Si se está usando una vídeo-cámara, cubra completamente la lente utilizando su tapa u otro material opaco. 3 Empiece a grabar hasta que la cinta entera haya sido grabada. 4 Asegúrese de que la configuración de su cámara permanece igual antes de empezar a filmar. Captura e importación de clips > Grabar o reemplazar el código de tiempo (Sólo DV) > Grabar el código temporal antes de la filmación